Diana Alvarado

20525

Prelaboratorio #4

1. ¿Qué sucede con el Program Counter cuando sucede una interrupción?

Lo que sucede con el Porgram Counter cuando sucede una interrupción es que se va a el vector de la interrupción el cual es el 0x0004h

1. ¿Para qué sirven los bits GIE, RBIEy T0IE?

Los bits GIE permite las interrupciones, el T0IE indica que es la interrupción del Timer 0, mientras que la RBIE es para observar si hay un cambio en el Timer 0.

1. ¿Qué bits hay que configurar para habilitar las resistencias pull-up internas del PIC16F887?

Es en el puerto B, es el único que tiene esta opción es con la opción BRUP 0, para activarlas.